Der Download enthält den derzeitigen Stand des Nuntius-FIS.

BITTE BEACHTEN:
Das Projekt befindet sich derzeit noch im BETA-Status. Keine Gewähr dafür, dass alles fehlerfrei funktioniert. Zudem wird keine Haftung für Schäden an Hard- und/oder Software übernommen.
Die Installation erfordert Grundlagenkenntnisse in Sachen Bus-Modding. Die Installation ist für Anfänger nicht geeignet!

Hinweise zur Installation:

Als aller erstes sollte ein ggf. vorhandener Drucker vollständig ausgebaut werden, um Konflikte zu vermeiden.

Dann die Ornder script, model, texture und sound aus "YOUR_VEHICLE" in den gewünschten Fahrzeugordner ziehen.

die Dateien model.cfg und sound.cfg enthalten die notwendigen Abschnitte für die Model- und Sound-Konfiguration. Diese Abschnitte müssen entsprechend in den jeweiligen Dateien eingepflegt werden.

Reminder: Die Indexes der [useTextTexture]-Befehle müssen ggf. angepasst werden.

Zuletzt muss folgendes in der *.bus-Datei eingebunden werden:

Varlist:
Script\nuntius\varlist.txt

Stringvarlist:
Script\nuntius\stringvarlist.txt

Script:
Script\nuntius\script_main.osc
Script\nuntius\script_api.osc

Constfile:
Script\nuntius\constfile.txt

Außerdem muss im Abschnitt {init} des Bus-Hauptscriptes folgender Befehl hinzugefügt werden:
(M.L.nuntius_printer_init)

und unter {frame}:
(M.L.nuntius_printer_frame)

KOMPATIBILITÄTSHINWEIS:
Derzeit ist das nuntius-FIS nativ mit der Krüger++-Matrix kompatibel. Eine entsprechende Anbindung per API ist hier normalerweise nicht notwendig.